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Мармит с термоуправляемым электронагревом
Инструкция по эксплуатации
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	Пользователям:

Благодарим за покупку мармита с термоуправляемым электронагревом, производимого нашей компанией. 

Мармит с термоуправляемым электронагревом, производимый нашей компанией, обладает прекрасной производительностью и великолепным качеством.

Для упрощения использования внимательно прочтите эту информацию перед работой, следуйте приведенным здесь инструкциям, а при возникновении вопросов по использованию обращайтесь к нашим дистрибьюторам - мы всегда готовы предложить вам свои услуги. 


■Функции изделия; Область применения
Данное изделие использует терморегулируемый метод нагрева.Оно предназначено для нагрева и поддержания тепла приготовленной пищи.Оно не может использоваться для приготовления холодной пищи.При использовании данного изделия для нагрева приготовленной пищи просьба одновременно не использовать другие нагревательные приборы. 
■Инструкция по эксплуатации
※Проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению в руководстве к изделию, и обеспечьте надежное заземление перед использованием.
①Выключательпитания

Выключатель питания имеет два положения 0 и 1 и световой индикатор состояния. Когда кнопка выключателя находится в положении 1, питание подается.Мармит с электронагревом начинает работать.Когда кнопка в положении 0, питание отключено, и мармит с электронагревом не работает.
②Термоконтроллер, индикатор работы
Термоконтроллер используется для регулировки температуры воды в мармите с электронагревом. При включении выключателя, нагревательные пластины начинают постепенно нагревать воду, и индикатор или дисплей на панели термоконтроллера загорается.Когда температура воды достигнет заданного значения, питание автоматичсеки отключается, индикатор или дисплей также гаснет.
Когда температура воды становится на 15° ниже предустановленной, питание снова включается, загорается индикатор и нагревательные пластины начинают нагреваться, процесс повторяется, таким образом температура воды поддерживается в относительно постоянном диапазоне, а температура пищи в лотке для пищи держится умеренной.Когда ручка управления установлена на максимум, температура воды может достигнуть 90 ±10°. Учтите, что небольшое количество водяного пара перельется через край мармита. 
③Уровень воды
Для нормальной работы этого изделия необходимо добавить в него достаточное количество воды. Вода должна полностью покрывать нагревательный поддон в приподнятом положении во избежание выкипания, иначе это может сократить срок службы изделия, повредить изделие или привести к рискам.


Если при использовании лоток для пищи или ведерко для супа начнет плавать, значит воды слишком много, и ее уровень нужно снизить.При добавлении холодной воды требуется около 20 минут для нагрева до заданной температуры.При добавлении теплой или горячей воды время нагрева может соответственно сокращаться.После использования вылейте воду из мармита и вытрите воду вокруг него. 
■Предостережения
※Мармит с электронагревом сделан из чистой нержавеющей стали, а для нагрева воды в мармите используется электричество.Запрещено использовать какие-либо другие виды энергии для нагрева изделия (такие как жидкий спирт, твердый воск и т.п.).
※Данное изделие предназначено для поддержания пищи теплой. Не используйте его для приготовления пищи. 
※Добавьте необходимое количество воды, не выше и не ниже выпуклого положения нагревательной пластины. 
※При очистке изделия из нержавеющей стали следуйте следующим шагам:
1. Отключите вилку от розетки и отсоедините питание.
2. Во избежание ожогов, после использования подождите, пока изделие полностью не остынет, перед тем, как перейти к следующей операции.
 3. Запрещено отключать вилку от розетки руками во избежание повреждения внутренних соединений мармита для воды с электронагревом, что не покрывается гарантией.
4
Запрещено погружать или мыть изделие в воде. Для очистки используйте мягкую влажную ткань с небольшим количеством моющего средства или спирта.Несоблюдение этого правила может привести к поражению током, повреждению изделия или несчастному случаю.
※Для предотвращения опрокидывания изделия и, как следствие, несчастного случая, устанавливайте изделие на ровную поверхность. 
※Не используйте разбрызгиватель воды для очистки изделия
■Служба поддержки
Если изделие не может нормально работать при нормальных условиях использования и обслуживания.Бесплатная гарантия - 3 месяца с даты продажи. Царапины на поверхности и нагревательная пластина не покрываются гарантией, гарантия ограничена заменой и обслуживанием внутренних электрических компонентов.Просьба связаться со своим продавцом, самостоятельный ремонт строго запрещен.Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный самостоятельным обслуживанием.
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	Круглый мармит с термоуправляемым электронагревом
	модель
	VA-ECD07

	
	
	материал
	нержавеющая сталь

	
	
	 размер
	Φ38*18 см

	
	
	номинальная нагрузка
	230 В, 50 Гц, 800 Вт
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	круглый мармит с термоуправляемым электронагревом и цифровым дисплеем
	модель
	ECD06B

	
	
	материал
	нержавеющая сталь

	
	
	 размер
	Φ38*18 см

	
	
	номинальная нагрузка
	230 В, 50 Гц, 800 Вт
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	прямоугольный мармит с термоуправляемым электронагревом
	модель
	ECD09A/VA-EWP11A

	
	
	материал
	нержавеющая сталь

	
	
	 размер
	55*34.5*18 см

	
	
	номинальная нагрузка
	230 В, 50 Гц, 800 Вт

	[image: image8.png]



	прямоугольный мармит с термоуправляемым электронагревом и цифровым дисплеем
	модель
	ECD09B/ VA-EWP11A-TD

	
	
	материал
	нержавеющая сталь

	
	
	 размер
	55*34.5*18 см

	
	
	номинальная нагрузка
	230 В,50 Гц,800 Вт


■Спецификация и модель
Ввиду постоянного совершенствования функций и качества изделия в процессе производства, приобретенное вами изделие может не соответствовать в точности описанному в инструкции, поэтому мы искренне просим прощения за неудобства. 


Просьба держать под рукой для справки в будущем. 








